Необходимо добавить параметр 'mS_Координация оборудования' в 'Управление->Информация о проекте->Сведения о проекте'
через 'Управление->Параметры проекта->Добавить->Общий параметр' по ЭКЗЕМПЛЯРУ и задать числа:
 а) если компания принимает решение создать одну модель на Жилой дом/БКФН/Паркинг и т.д.
	- 0 семейства игнорируются;
	- 1 для всех разделов; 
	- 2 для ЭОМ;
	- 3 для СС;
	- далее по желанию.
 б) если компания принимает решение создать разные модели для каждого здания
	- 0 семейства игнорируются;
	- 1 для всех разделов; 
	- 21 для ЭОМ Жилой дом;
	- 211 для ЭОМ Жилой дом Корпус 1;
	- 212 для ЭОМ Жилой дом Корпус 2;
	- 22 для ЭОМ БКФН;
	- 23 для ЭОМ Паркинга;
	- 31 для CC Жилой дом;
	- 32 для CC БКФН;
	- 33 для CC Паркинга;
	- далее по желанию.

Цифры могут быть любыми положительным больше единицы (0 и 1 определены в коде программы, см. выше) на усмотрение проектной организации.

Соответственно BIM-координаторы АР/ОВ/ВК/ЭОМ/СС/ТХ добавляют 'mS_Координация оборудования' 
как параметр проекта в семейства или в само семейство с электрическим коннектором 
по типу или экземпляру. BIM-координаторы согласовывают решение с исполнителями данных разделов.
Рекомендую при добавлении параметра в семейство сделать его по экземпляру и задать 1 через формулу.

При координации ОТСЛЕЖИВАЕМОЕ имя нагрузки берется в зависимости от категории:
- Электрооборудование			=>	системный параметр 'Имя панели';
- Оборудование					=>	системный параметр 'Имя системы';
- Сантехническое оборудование	=>	системный параметр 'Имя системы'.
При необходимости задать иное НЕОТСЛЕЖИВАЕМОЕ имя нагрузки используйте параметр ФОП 'mS_Имя нагрузки'.
Если параметр 'mS_Имя нагрузки' добавлен и не заполнен - команда 'Координация' игнорирует параметр 'mS_Имя нагрузки'
и координирует системный параметр 'Имя панели' или 'Имя системы' в зависимости от категории семейства.

При координации НЕОТСЛЕЖИВАЕМОЕ имя нагрузки берется в зависимости от категории:
- Арматура					=>	параметр ФОП 'mS_Имя нагрузки';
- Осветительные приборы		=>	параметр ФОП 'mS_Имя нагрузки';
- Электрические приборы		=>	параметр ФОП 'mS_Имя нагрузки'.

Если необходимо задать возможность забирать 'Имя системы' или 'Имя панели' для общего вложенного семейства из родительского 
и координировать его, добавляем параметр ФОП 'mS_Имя нагрузки Владельца' во вложенное семейство
Если добавляем как параметр проекта, создаем ключевую спецификацию и делаем его активным (значение 0 или 1).
Чтобы добавлять префикс к 'Имя системы' или 'Имя панели' используется параметр 'mS_Имя нагрузки Префикс';
Чтобы добавлять суффикс к 'Имя системы' или 'Имя панели' используется параметры mS_Имя нагрузки Суффикс'.
Например имя родительского семейства 'ПД1' в него вложено общее семейство 'Нагреватель' и заполнен '_ТЭН', тогда имя нагрузки в разделе ЭОМ/СС.. будет 'ПД1_ТЭН'.

При совпадении имен но работающих в нормальном режиме ИЛИ режим пожар необходимо в последнем добавлять ППУ.
Например: У - тепловая завеса, У.ППУ - противопожарная тепловая завеса.

При расчете в ЭОМ имена всех потребителей сопоставляются с базой данных, таблицей '_Проект_свойства_нагрузки' столбцом 'Нагрузка'.
При отсутствии потребителей, ответственный со стороны ЭОМ добавляет регламентированный список нужных потребителей.