Автор:			Дмитрий Сологубов
nrs.nopriz.ru	П-027111
Email:			Sologubov.D.V@gmail.com
Telegram:		https://t.me/myShema

Совместимость:
- Windows:	7/8/10/11 (64 bit);
- Revit:	2019/2020/2021/2022/2023 (64 bit);
- Microsoft Access: РЕКОМЕНДУЕТСЯ 2010 или аналоги LibreOffice/OpenOffice (64 bit);

Видеоинструкция по установке: https://sites.google.com/view/myschema/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F/myschema-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-revit/%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0
Установка - скопировать содержимое в любую из папок:
%userprofile%\AppData\Roaming\Autodesk\Revit\Addins (этот путь можно скопировать и вставить, где 20xx в Addins - ваша версия Revit)
или c:\ProgramData\Autodesk\Revit\Addins (20xx в Addins - ваша версия Revit);

Инсталлировать: ВАЖНО - выберите разрядность системы "Microsoft Access Database Engine 2010 Redistributable" https://www.microsoft.com/en-US/download/details.aspx?id=13255
или "Microsoft Access Runtime 2013" https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=39358. Оба ставить не нужно.
Комментарии AutoDesk: https://knowledge.autodesk.com/support/revit/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/--------------------------Revit-DB-Link-------.html
Если на компьютере установлена "Windows 7" вам необходимо установить "Microsoft .NET Framework 4.8" https://dotnet.microsoft.com/download/dotnet-framework/net48

Характеристики силовых трансформаторов для расчета тока КЗ см. https://drive.google.com/file/d/1DzL7b1uV0NMxAe0aPdzsF80mZf0mBPcG/view?usp=sharing


----------	2022 год
2022.12.09	Модуль Coordination					добавил:
												- анализ категории 'Сантехнические приборы';
												- возможность забирать 'Имя системы' или 'Имя панели' для вложенного семейства из родительского 
												и координировать его через параметр ФОП 'mS_Имя нагрузки Владельца';
												- добавлять префикс к 'Имя системы' или 'Имя панели' через параметр 'mS_Имя нагрузки Префикс';
												- добавлять суффикс к 'Имя системы' или 'Имя панели' через параметры mS_Имя нагрузки Суффикс'.
												Например имя родительского семейства 'ПД1' в него вложено общее семейство 'Нагреватель' и заполнен '_ТЭН',
												тогда имя нагрузки в разделе ЭОМ/СС.. будет 'ПД1_ТЭН'.
2022.12.07	Модуль Coordination					добавил. В связях, в категории оборудование, электрооборудование при желании можно указать имя потребителя для 
												ЭОМ/СС... через параметр ФОП 'mS_Имя нагрузки'.
												Например, водосточные воронки в модели ВК в категории оборудование с параметром 'Имя системы' равным К1.1, но для ЭОМ
												в параметр 'mS_Имя нагрузки' вписываем ОВВ (обогрев водосточных воронок).
2022.12.01	Модуль CalculationScheme			добавил. Взаимодействие с уравниванием потенциалов. 
2022.11.23	Модуль TrayGraph					добавил. При предварительном выборе лотка/фитинга в итоге будут графы содержащие эти участки.
2022.11.15	Модуль CalculationScheme			добавил:
												- связь УКРМ 2D с 3D;
												- аппарат защиты в УКРМ (опционально) влияет на селективность питающего аппарата;
												- семейства 3D УКРМ;
												- оборудование УКРМ завода 'ЧЗЭО' в таблицу 'БД_УКРМ_П_ЧЗЭО'.
2022.11.09	Модуль Specification				добавил. Возможность специфицировать с оформленных листов.
2022.11.01	Модуль CalculationScheme			добавил:
												- в примере расчет компенсации реактивной мощности в '1РП3';
												- файл для возможности определиться в потребности УКРМ в 
												'_Справка по оборудованию\Компенсация реактивной мощности.xlsx';
												- актуализировал семейство 'mS_GA_SHM_УКРМ';
2022.10.31	Семейства							добавил. Параметры, обновил, почистил.
2022.10.27	Модуль AuditModel					добавил. Проверки:
												- наличие изображений в модели;
												- имена параметров ФОП;
												- имена текстовых стилей;
												- шрифты в текстовых стилях.
2022.10.25	Модуль CalculationScheme			добавил. 
												- только для единственного заполненного параметра 'Прокладка 1 способ' соответствующего 'БД_трубы_П' 
												длина в параметре 'Прокладка 1 расстояние' заполняется равной расчетной длине проводника в 'Сумматоре';
												- подбор оборудования в способах прокладки в 'Сумматоре'.
2022.10.23	Модуль Coordination					добавил:
												- возможность использовать в разных разделах (например ЭОМ/СС), в разных моделях зданий (например Жилой дом, БКФН, Паркинг..),
												для настройки МОДЕЛЕЙ: АР/ОВ/ВК/ЭОМ/СС/ТХ смотри файл: 'Семейства\mS Координация\_mS Координация.txt';
												- формируется информация о рабочих наборах из связанного файла у потребителей;
												- электрооборудование (например РИП24) с Py>0 кВт координируется семейством 'mS_EF_НГ_координация_электроприбор' для возможности подключения как потребитель;
												- имена потребителей которые не являются СИСТЕМАМИ (ОВ/ВК/ЭОМ) формируются только при первом запуске (например водосточные воронки, клапаны ОЗК, клапаны КДУ....), при последующей координации сохраняются имена потребителей (КДУ1.1.1, КДУ1.1.2...).
2022.10.13	Модуль Specification				добавил.
												- сократилось время на сбор элементов с чертежных видов благодаря быстрым фильтрам, стало равным нулю;
												- специфицируются только разрешенные пользователем трубы - в расчетных семействах, в 'mS_GA_2D_ХЗ' - любые.
2022.10.09	Модуль BimCopySourseDocToActivDoc	добавил:
												- копирование элементов модели;
												- прогресс-бар.
2022.10.09	Модуль AuditModel					добавил. Проверка электрооборудования на правильность типа питающей цепи (не должно быть ПУСТО или Нет).
2022.10.07	Модуль EquipmentNumberCircuit		добавил. Записывает в светильники норму освещенности из БД и их количество в помещении.
2022.10.05	Модуль Specification				добавил:
												- для проводников (перемычек) сформированных на схеме происходит учет в соответствии
												  с количеством НКУ в модели, смотри в примере схему УЭР;
                                                -подбирает и специфицирует термоусадку для проводников:
													- проводники до 16 мм2 включительно – черная только на диаметр проводника, длиной 15 см;
													- проводники 25 мм2 и выше – черная на диаметр проводника, длиной 15 см
													  далее на диаметр жилы длиной по 5 см:
														- фаза	L1 = желтая
														- Фаза	L2 = зеленая
														- Фаза	L3 = красная
														-		N  = синяя
														-		PE = желто-зеленая.
2022.09.03	Модуль EquipmentNumberCircuit		добавил. Записывает родительскую группу в потребители питаемые от НКУ 'mS_EE_НГ_транзит'.
2022.09.01	Модуль CalculationScheme			добавил:
												- в соответствующем семействе формируется информация о количестве всех потребителей и их мощности;
												- только для единственного заполненного параметра 'Прокладка 1 способ' соответствующего
												  'БД_трубы_П' длина в параметре 'Прокладка 1 расстояние' заполняется равной расчетной длине проводника;
2022.08.23	Модуль AuditModel					добавил:
												- индикатор этапов проверки;
												- проверку класса потребителя по БД;
												- информация формируются с учетом видов;
												- информацию идентификации потребителя по БД при расчетах.
2022.08.19	Модуль CalculationScheme			добавил. Расчет режима при пожаре по требуемой секции в соответствии с СП 256.1325800 п.7.1.9.
2022.08.13	Модуль ShortCircuit					добавил. Учитывает коэффициент одновременности аппарата при проверке чувствительности к ТКЗ(1).
2022.08.11	Модуль CalculationScheme			добавил:
												- оптимизацию кода - уменьшилось время расчета;
												- заполняет коэффициент одновременности аппарата;
												- подбор двух или четырех полюсного оборудования в расчете;
												- проверяет, актуализирует Ру, Кс, Рр, Cosφ с учетом подключенных единичных НКУ или НКУ шлейфом.
2022.08.09	Модуль ElectricalCircuitWithElement	добавил. Проверка электрооборудования на заполнение в Панели параметров -> Тип питающей цепи.
2022.07.23	Модуль Specification				добавил. Информацию о модели, пользователе, дату расчета и виды с которых формировали спецификацию.
2022.07.13	Модуль CalculationScheme			добавил:
												- проверка Кс в питающем аппарате и у потребителей или единичного потребителя НКУ;
												- подбор любого аппарата из при расчете проводника;
												- расчет ошиновки для соединения панелей в проводнике;
												- подбор гибких вводов по аналогии с трубами или металлорукавом;
												- проверка вводного аппарата, что установлен автомат или рубильник;
												- разбиение формулы на строки с переводом 'каретки' на новую строку при формировании результата.
												- расчет систем с двумя вводами работающих в режимах нормальный и при пожаре и проверки по расчету, например станция ХВС;
2022.07.11	Addin mySchema						добавил. Способ прокладки увеличен до 7 позиций в семействах, расчетах и спецификации.
2022.07.07	Модуль Specification				добавил:
												- данные расчета выгружает в Excel файл;
												- гибкий ввод можно использовать в блоке 'mS_GA_2D_ХЗ' как компл. а на схеме как способ прокладки.
2022.06.23	Модуль CalculationScheme			добавил:
												- проверяет имена семейств и типоразмеры на цифры в конце;
												- проверяет на соответствие количества светильников СП 256.1325800 п.10.3;
												- проверку, что НКУ и питающая его цепь имеют равное количество полюсов;
												- проверку, что потребитель классифицирован как прочее - необходимо исправить;
												- в аппараты можно записывать номера пространств в которых находятся потребители;
												- в БД в таблице '_Проект_свойства_нагрузки' можно задавать отпайку на потребителя;
												- выбирать расчетный Ко.аппарата или принять равным 1, например в случае расчета БКФН;
												- при расчете единичного аппарата в примечание дополнилась информация по потребителям и длинам;
												- возможность собирать длины из модели на ЛЮБЫЕ ответвления (к квартирам клапанам, светильникам...)
												- доступна информация по количеству потребителей от ГРЩ до конечного потребителя так и в текущей цепи.
2022.06.09	Модуль Coordination					добавил. связь с параметром 'mS_Нагрузка Комментарий'.
2022.06.07	Модуль FireProtection				добавил. Запоминает последний выбор семейства ОКЛ.
2022.05.23	Модуль BimFamilyToFamilyUpdate		добавил. За раз можно обновить любое количество семейств и параметров в этих семействах.
2022.05.21	Addin mySchema						добавил. Скорость обработки запросов в БД. Прирост производительности будет особенно заметен
												при расположении БД на медленных сетевых дисках или с малой пропускной способностью сети.
2022.05.07	Addin mySchema						добавил. Поддержку Revit 2023.
2022.05.05	Модуль Coordination					добавил. Id элемента в связи, мониторинг напряжения/количество фаз.
2022.05.03	Модуль LightingDxExport				добавил. Экспортирует кабельные лотки в помещениях.
2022.04.27	Модуль LightingDxExport				добавил. Экспортирует колоны в помещениях.
2022.04.25	Модуль ShortCircuitCleaning			добавил. Возможность выбора чертежных видов для очистки от токов КЗ.
2022.04.21	Модуль ShortCircuit					добавил. Возможность выбора чертежных видов для расчете.
2022.04.19	Модуль CalculationScheme			добавил. Для единичного расчета выводит расчетные характеристики аппарата и проводника в примечание.
2022.04.17	Модуль ElectricalCircuitWithElement	новый. Выделяет выбранные элементы (могут быть в группах) и их электрические цепи.
2022.04.15	Модуль Specification				добавил. Можно специфицировать НКУ и не специфицировать аппараты. Для этого в БД в
												столбце "Наименовании" для примера заполняем "Неспецифицируемый. Вводно-распределительное устройство",
												в столбце "Примечание" для примера заполняем "См. однолинейную схему ВРУ"
2022.04.13	Модуль CalculationScheme			добавил. Проверка соответствия выбранного ЯУ токам потребителя.
2022.04.07	Модуль UpdateSchema					добавил. Выдает предупреждение если пользователь не выбрал проводник от 'ЯУ' или 'НГ_транзит' до потребителя.
2022.04.07	Модуль CalculationScheme			добавил. В расчете на схеме участвуют семейства 'mS_GA_SHM_Проводник' от 'mS_GA_SHM_НГ_транзит' до потребителя.
												Для семейств 'mS_GA_SHM_Проводник' можно вывести информацию о расчете задействовав 'mS_GA_SHM_Примечание'.
2022.04.05	Модуль ShortCircuit					добавил. В расчете на схеме участвуют семейства 'mS_GA_SHM_Проводник' от 'mS_GA_SHM_НГ_транзит' до потребителя.
2022.04.03	Модуль TrayClear					добавил. Возможность выбирать отдельные участки трассы лотка. Предупреждение при очистке всех трасс лотков.
2022.04.01	Модуль NumberingDevicesPanel		добавил. Во взаимодействии на схеме участвуют семейства 'mS_GA_SHM_Проводник' и 'mS_GA_SHM_НГ_транзит'.
2022.03.31	Модуль AccessoryWrite				добавил. Во взаимодействии на схеме участвуют семейства 'mS_GA_SHM_Проводник' и 'mS_GA_SHM_НГ_транзит'.
2022.03.29	Модуль LightingDxExport				добавил. Учитывает поворот светильника в модели Revit.
2022.03.21	Модуль LightingDxImport				новый. Импорт светильников из DIALux evo в Revit с расстановкой на плане этажа или потолка.
2022.03.15	Модуль ShortCircuit					добавил. В расчете на схеме участвует 'mS_GA_SHM_Проводник' от 'mS_GA_SHM_ЯУ' до потребителя.
2022.03.05	Модуль CalculationScheme			добавил. Режим при пожаре в меню выделяется красным цветом. Запоминает количество проводников совместной прокладки.
2022.03.03	Модуль LightingDxExport				новый. Экспорт пространства с окнами, дверьми, светильниками в файл 'Stf'.
												С последующим открытием в 'DIALux evo' через: Файл->Импортировать->Файл STF
												или через 'Drag-and-drop'.
2022.02.27	Addin mySchema						добавил. Цвет окна соответствует теме Windows.
2022.02.25	Модуль ShortCircuit					добавил. В расчете участвует любое количество ГРЩ/ВРУ.
2022.02.21	Модуль BimFamilyToFamilyUpdate		новый. Заполняет новый параметр в обновленном семействе прежнем значением из прежнего параметра.
2022.02.19	Addin mySchema						количество исходного кода перешло за 40 000 строк.
2022.02.15	Модуль Specification				добавил. Специфицирует с блока ХЗ: трубы, коробки.
2022.02.14	Модуль BimStandardization			добавил. Стандартизация толщин линий, новые типы линий.
2022.02.13	Модуль Lengths						новый. Подсчет длин выбранных участков.
2022.02.12	Addin mySchema						добавил. Прогресс бар в различные модули.
2022.02.09	Модуль CalculationScheme			добавил. В примечание выводится информация Кр.длины при расчете потерь.
2022.01.27	Модуль FireProtection				добавил. Интерфейс (настройки сохраняются при повторной активации окна),в семейство короба: перегородки, заглушки.
2022.01.20	Модуль FireProtection				новый. Огнезащита кабельной линии выполняет построение 'Огнезащитного короба'-новое семейство, на основе выбранной трассы лотков.
2022.01.13	Модуль Coordination					добавил. Семейства у которых выгружена связь группируются в отдельное предупреждение.


----------	2021 год
2021.12.29	Модуль BimRevitLinkUnload			новый. Выгружает ссылки и меняет на относительные пути в указанных файлах.
2021.12.22	Модуль Specification				добавил. Можно не выписывать НКУ и/или аппараты для этого в БД в столбце "Наименовании" заполняем "Неспецифицируемый" без кавычек
												при этом кабельная продукция специфицируется в полном объеме.
2021.12.15	Модуль Coordination					добавил. Сводную таблицу и имя связанного файла, обновились семейства координации.
2021.11.01	Модуль SS_PatchPanelUpdate			добавил. Взаимодействие с Коробка клеммная.
2021.10.27	Модуль SS_PatchPanelUpdate			добавил. Взаимодействие с PoE.
2021.10.19	Модуль SS_PatchPanelUpdate			новый. Обновляет семейства 'mS_GA_SHM_Патч-панель' на чертежном виде в соответствии с подключением в модели.
2021.10.13	Семейства							добавил. Масштаб УГО, в выключателях дополнительно угол поворота УГО.
2021.10.08	Модуль SS_ElectricalCircuitUpdate	добавил. Информация по Номеру нагрузки и уровню.
2021.10.06	Модуль SS_ElectricalCircuitUpdate	добавил. Информация по Помещениям или Пространствам: имя и номер.
2021.10.05	Модуль SS_ElectricalCircuitReset	новый. Сбрасывает значения в кабельном журнале на значение по умолчанию.
2021.10.05	Модуль SS_ElectricalCircuitUpdate	добавил. Обновляет информацию по трубам.
2021.09.30	Модуль SS_ElectricalCircuitUpdate	новый. Обновляет электрические цепи для работы с кабельным журналом СС. Первый модуль для CC.
2021.09.23	Модуль Specification				добавил. Специфицирует трубы со схем в зависимости от количества НКУ в модели (опционально).
2021.09.15	Addin mySchema						новый. Формат проекта обновился с возможностью поддержки net5.0-windows или выше.
2021.09.03	Addin mySchema						добавил. Инсталлятор "mySchema_x64.msi".
2021.09.01	Addin mySchema						добавил. Поддержку Revit 2022.
2021.08.10	Модуль BimFamilyCleanPreview		добавил. Пересохраняет открытые семейства.
2021.08.05	Модуль AreaToPower					новый. Записывает значение площади БКТ/БКФН в семейство 'mS_EF_НГ_площадь'
												находящееся в этом помещении.
2021.08.01	Модуль BimStandardization			новый. Стандартизация (шрифты, цвета текста и линий, очистка хранилищ)
												открытого файла и его семейств или открытых файлов.
2021.07.15  Модуль CalculationScheme			добавил. В расчете жилого дома участвует поправочный коэффициент
												для определения расчетной нагрузки жилого дома СП 256.1325800 изм.4 в БД это столбец 'Кпоправочный'
2021.07.13	Модуль BimRoom						новый. Записывает 'Имя' и 'Номер' помещения из связанного файла 'AR|АР' в активную модель, с проверками.
2021.07.08	Модуль BimCopySourseDocToActivDoc	добавил. Заменяет легенды.
2021.07.05	Модуль ShortCircuit					добавил. В расчете участвую вводные аппараты: автоматы, рубильники, ТТ.
2021.06.28	Модуль CalculationScheme			добавил. Проверка селективности с вводными аппаратами у потребителей.
2021.06.24	Модуль BimCopySourseDocToActivDoc	добавил. Копирует разрезы и легенды, рабочие наборы.
2021.06.22	Модуль BimCopySourseDocToActivDoc	новый. Копирует элементы с выбранными категориями в открытый активный документ из документа на диске.
2021.06.18	Модуль ShortCircuit					добавил. В панелях отображаются токи однофазного КЗ.
2021.06.16	Модуль ShortCircuit					добавил. В расчете участвуют межпанельные соединения.
2021.06.11	Модуль BimCreateWorkset				новый. Создает рабочие наборы.
2021.06.09	Модуль BimSharedParameterDel		новый. Удаление общих параметров из модели.
2021.05.22	Модуль Specification				добавил. Формировании спецификации кабельных лотков и аксессуаров IEK. Номенклатура предоставлена партнером IEK.
2021.05.09	Модуль Coordination					добавил. Для категорий "Оборудование", при Cosf=1, сопоставляется УГО - "Электронагреватель".
2021.05.06	Модуль BimSearchByParameters		Оптимизация кода. Можно запускать на Windows 7, без обновления системы.
2021.04.27	Модуль Specification				добавил. Параметром в элементе "Группировать в спецификации" можно управлять формированием спецификации.
												Например, если активировать в Семействе розетки скрытой установки с коробкой, то выпишутся единым блоком обе позиции.
2021.04.21	Модуль Specification				добавил. Специфицирует выключатели безопасности со схем.
												Можно задать произвольное количество НКУ (с помощью блока ХЗ). При этом сочтется
												данное количество аппаратов и проводников с наконечниками.
2021.04.19	Шаблон, Семейства					добавил. Шаблоны вида, семейства.
2021.04.16	Модуль BimSearchByParameters		добавил. Поиск в параметре по типоразмеру.
2021.04.12	Модуль Specification				добавил. Специфицирует и группирует с родительским семейством - вложенные отмеченные как "Общий".
2021.04.02	Модуль BimPickLinkElement			новый. Поиск выбранного элемента в связанном файле, выдает 'Категорию' и 'Id'.
												Id копирует в буфер.
2021.03.22	Модуль BimFamilyCleanPreview		добавил. Создает вид на основе вида, назначенного по умолчанию для 3D элемента.
2021.03.19	Модуль Coordination					добавил. Мониторинг категорий "Электрооборудование".
												Оптимизация кода - увеличилась скорость обработки модели.
2021.03.16	База данных							добавил. Добавил оборудование и возможность указать запас проводника по зданию.
2021.03.15	Модуль UpdateSchema					добавил. Обновление квартиры "стояков".
2021.03.04	Шаблон								новый. Создан шаблон под Revit 2019.
2021.03.01	Модуль BimFamilyCleanPreview		добавил. Обработка семейств в под папках с созданием вида "Сохраняет как".
												Тем самым уменьшает размер семейства - эффективнее чем использовать "Сжатие".
2021.02.27	Модуль Specification				добавил. Специфицирует трубы со схем.
2021.02.26	Семейства							обновились. Семейства схемы.
2021.02.24	Модуль CalculationScheme			добавил. Выбор трубы, гибкого ввода....
2021.02.22	Addin mySchema						количество исходного кода перешло за 30 000 строк.
2021.02.21	Модуль CalculationScheme			добавил. Для любого класса нагрузки можно задать характеристику аппарата в БД
												(например для освещения "B", для розеток "C", для ПД/ДУ "D").
2021.02.03	Модуль BimStorageErase				добавил. Удаление всех DataStorage в открытых файлах.
2021.02.02	Модуль Standardization				новый. Стандартизирует в модели и/или семействах "mS", стили "mS":
												текстовые, графические, размерные.
2021.01.19	Модуль CalculationScheme			добавил. Расчет квартир первой и второй категории комфортности в соответствии с СП 256.1325800.
2021.01.17	Модуль CalculationScheme			добавил. Проверка Кс> = 0. Проверка наличия БД по заданному пути.
2021.01.15	Модуль BimSystemZero				добавил. Оптимизация кода.


----------	2020 год
2020.12.25	Модуль BimStorageErase			новый. Удаление всех ExtensibleStorage в открытых файлах.
2020.12.24	Модуль BimSharedParameterAdd	добавил. Все добавляемые параметры имеют статичные данные в ФОП.
2020.12.18	Модуль ShortCircuitCleaning		новый. Очистка семейств от токов КЗ во всем проекте.
2020.12.17  Модуль Specification			добавил. При отсутствии однотипных НКУ в модели, например УЭР, можно воспользоваться семейством ХЗ.
											актуально для стадии "П", смотри пример УЭР в файле.
2020.12.14	Модуль BimSystemZero			добавил. Установки семейства в системный ноль(0,0) на чертежный вид и показывает его.
2020.12.07	Модуль CalculationScheme		добавил. Выписывает формулу расчета в соответствующее семейство.
2020.12.04	Модуль ShortCircuit				добавил. Проверка автоматов на соответствие отключению в нормальных помещения Iкз_1>3*Iн.р и взрывоопасных Iкз_1>6*Iн.р
2020.12.02	Модуль ShortCircuit				добавил. Проверка и расчет кратности срабатывания автоматов в литом с регулируемой характеристикой
											In_I - уставка по току отключения при коротком замыкании обычно от 1-10In, для модульных автоматов это 5In, 10In, 20In
											(характеристика 'I' в каталоге ABB, или 'Im' в каталоге Schneider)
2020.11.30	Модуль ShortCircuit				добавил. Расчет токов КЗ во всех 'связанных' НКУ.
2020.11.13	Модуль ShortCircuit				новый. Расчет токов короткого замыкания на шинах ГРЩ 0,4 кВ в соответствии с ГОСТ 28249. Только для одного ГРЩ/ВРУ.
2020.11.05	Модуль CalculationScheme		добавил. При расчете потерь учитывается температура нагрева проводника током нагрузки.
2020.10.12	Модуль LightingCalculation		добавил. Верификация размещения светильника в запотолочном пространстве по высоте.
2020.10.10	Модуль LightingCalculation		добавил. В связанном файла АР определяет подвесные потолки.
2020.10.07	Модуль LightingCalculation		добавил. Связь модуля с БД для светотехнического расчета.
2020.10.05	Модуль TuningDB					добавил. Информацию о типе здания. Переработан интерфейс.
2020.10.02	Модуль LightingCalculation		добавил. Запоминает выбор освещенности, с предыдущего расчета.
2020.09.30  Модуль Coordination				добавил. Мониторинг категорий "Осветительные приборы",
											сопоставление УГО - потребителю.
2020.09.29	Модуль BimFamilyCleanPreview	новый. Создает "чистый" вид у семейств, удаляет растровые изображения.
2020.09.26	Модуль LightingCalculation		добавил. Выноска светотехнического расчета в пространстве.
2020.09.25	Модуль LightingCalculation		добавил. Выводит привью семейства и описание.
2020.09.24	Модуль LightingCalculation		добавил. Задать количество осветительных приборов можно автоматически или вручную.
2020.09.22	Модуль LightingCalculation		добавил. Поворот осветительного прибора автоматически или вручную.
2020.09.20	Модуль LightingCalculation		новый. Светотехнический расчет. Выбор и расстановка осветительных приборов.
2020.09.08	Модули Tray						добавил. Дополнительно параметры с группами освещения и силы,
											дает возможность показывать выноской трассы в разделе ЭО и ЭМ.
2020.08.29	Модуль Coordination				добавил. Мониторинг категории "Механические системы", сопоставление УГО - потребителю.
2020.08.26	Модуль Coordination				добавил. Мониторинг Ру, Cosf, координаты потребителя.
2020.08.21	Модуль Coordination				новый. Координация электрических потребителей в ссылках с моделью.
2020.07.21	Модуль Specification			добавил. Учитывает универсальное семейство "ХЗ".
2020.07.14	Модуль Specification			добавил. Учитывает семейство схем "Разрядник", "ДСУП".
2020.07.02	Модуль Specification			добавил. Учитывает семейство "Проводник".
2020.06.24	Модуль Specification			добавил. Учитывает болты, гайки, шайбы для монтажа наконечников.
2020.06.22	Модуль Specification			добавил. Учитывает наконечники для проводников.
2020.06.10	Модуль BimSystemZero			новый. Установки семейства в системный ноль (0,0,0) в модели и показывает его.
2020.06.07	Модуль NumberingDevicesPanel	добавил. Проставляет нумерацию QFx, где х - порядковый номер группы.
2020.05.31	Модуль CalculationScheme		добавил. В расчете может участвовать УКРМ.
2020.05.20	Семейства						обновились. Все семейства для схем имеют одинаковый дизайн.
2020.04.24	Модуль CalculationScheme		добавил. Учитывает семейство счетчик электроэнергии.
2020.04.21	Модуль CalculationScheme		добавил. Учитывает семейство расцепитель дистанционный.
2020.04.17	Модуль Specification			добавил. Учитывает семейство схем контакторы и проводник у контактора.
2020.04.16	Модуль CalculationScheme		добавил. На выбор вышестоящего аппарата влияет перекос по фазам в нижестоящем НКУ.
2020.04.09	Модуль CalculationScheme		добавил. На выбор вышестоящего аппарата влияют нижестоящее аппараты, только при наличии электрической цепи в модели.
2020.03.16	Модуль TrayClear				новый. Очистка информации в КНС от трассировки цепей.
2020.03.13	Модуль TrayNetworkTracing		добавил. Объем горючей массы в лотке.
2020.03.12	Модуль BimSharedParameterAdd	новый. Добавляет в ФОП группу, и параметры с последующим назначением их в категории.
2020.03.11	Модуль TrayNetworkTracing		добавил. Заполняемость лотка.
2020.03.03	Модуль TrayNetworkTracing		новый. Трассировка цепей на лотках.
2020.02.20	Модуль TrayGraph				добавил. Кольцевые структуры КНС.
2020.02.13	Модуль TrayGraph				новый. Построение графов КНС.
2020.02.06	Модуль TrayConnectUser			новый. Подключение потребителей к КНС.
2020.02.04	Модуль TrayConnectNKU			новый. Подключение НКУ к кабельному лотку (КНС).
2020.01.29	Модуль Specification			новый. Формирует спецификацию с видов и записывает в БД '_DB_project.mdb' в таблицу '_Итог_спецификация'.
2020.01.20	Модуль TuningDB					новый. Появилась возможность явно указать путь к БД.


----------	2019 год
2019.12.01	Модуль CalculationScheme		добавил. Иконки для потребителей.
2019.11.29	Модуль CalculationScheme		добавил. Возможность посмотреть потребителей, сгруппированных по категориям на СХЕМЕ или в МОДЕЛИ.
2019.11.25	Модуль CalculationScheme		добавил. Проверяет тип НКУ на схеме с типом НКУ в модели.
2019.11.23	Модуль CalculationScheme		добавил. Обновляет информации по потребителям в электрических цепях Revit.
2019.11.21	Модуль CalculationScheme		добавил. Проверяет ЯУ в цепи потребителя на схеме и в модели. Учитывает селективность аппаратов в ЯУ с питающим QF.
2019.11.19	Модуль CalculationScheme		добавил. Обновляет информации по потребителям с модели при расчете схемы.
2019.11.16	Модуль UpdateSchema				добавил. Обновление семейств ЯУ на схеме.
2019.11.13	Модуль UpdateSchema				новый. Обновление схемы путем сопоставления информации из модели в аппараты.
2019.11.10	Модуль CalculationScheme		добавил. Выводит для потребителей имена уровней и их суммарное количество.
2019.11.03	Модуль CalculationScheme		добавил. Расчет квартирного стояка и режим для ввода ЖД с учетом Кн.максимума.
2019.11.02	База данных						добавил. Добавил потребителей в таблице "~Пояснение_нагрузки".
2019.10.27	Модуль CalculationScheme		добавил. Можно самому выбрать вводной аппарат и тип НКУ.
2019.10.23	Модуль CalculationScheme		добавил. Выбор аппаратов для двигателей с учетом аксессуаров. Например с независимым расцепителем,
											для этого необходимо в параметр "Комментарий" добавить ваше условие из таблицы БД "~Пояснение_аппаратов",
											например "Автомат_Дв_НР".
2019.10.22	База данных						добавил. Оборудование ABB, EKF.
2019.10.20	Модуль CalculationScheme		новый. Расчет схемы с учетом заполняемости в части НКУ: ГОСТ 32396; ГОСТ 32397
											и проводников ГОСТ Р 50571.5.52.
2019.10.19	Модуль BimSearchByParameters	оптимизация. Увеличилась скорость обработки поиска.
2019.09.11	Модуль Phasing					новый. Фазировка.
2019.09.06	Модуль LoadCollection			добавил. Возможность выбора квартирных аппаратов.
2019.08.07	Модуль AuditModel				добавил. Окно с результатами аудита.
2019.07.24	Модуль Interpolation			новый. Интерполяция.
2019.06.29	Модуль BimSearchByParameters	новый. Поиск элементов по значению параметра.
											Первый модуль для BIM.
2019.05.15	Модуль ResetScheme				добавил. Появилась возможность выбора пользователем значения для сброса.
2019.05.13	Модуль ResetTextFormatting		новый. Сброс форматирования текста во всем документе.
2019.05.07	Модуль EquipmentNumberCircuit	добавил. Проверка цепей.
2019.05.06	Модуль AuditModel				новый. Проверка панелей НКУ на чертежном виде с панелями НКУ в модели.
2019.04.25	Модуль LoadCollection			добавил. Округление из настроек программы.
2019.04.21	Сайт							появился сайт, и справка по модулям ;)
2019.04.20	Меню							появилось меню :)
2019.04.19	Модуль EquipmentNumberCircuit	новый. Запись в выноски к НКУ номера питающих и отходящих цепей.
2019.04.07	Модуль DBaseAccess				новый. Обрабатывает запросы в базе данных Access.
2019.04.05	Addin mySchema					новый дизайн окон.
2019.03.27	Модуль ResetScheme				добавил. Появилась возможность выбора пользователем значения для сброса.
2019.03.22	Модуль NumberingDevicesPanel	добавил. Появилась возможность указать разделитель в группах.
2019.03.21	Модуль LoadCollection			добавил. Описание НГ при записи в аппарат.
2019.03.20	Модуль ResetScheme				добавил сброс параметров "Номинал защиты больше Ip" и "Сечение больше необходимого".
2019.03.12	Модуль LoadCollection			новый. Сбор НГ по участкам.
2019.03.04	Модуль ResetScheme				новый. Сброс схемы, путем приведения параметров: сечения кабеля к 1,5 мм2, номинал аппарата к 10 А.
2019.02.18	Модуль AccessoryWrite			новый. Подключение аппаратов к НКУ.
2019.01.18	 Модуль NumberingDevicesPanel	первый. Нумерация устройств и групп в панелях НКУ.
											Первый модуль для ЭОМ.

----------	2018 год
2018.12.18	Addin mySchema					новый. Начало истории.